# Teknik veriler

Kalıpçı taşlama |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Anma gerilimi | V= | 18
Nominal devir sayısıA) | dev/dak | 24000
Maks. penset çapı | mm | 8
Anahtar yüzeyi
Germe somunu | mm | 19
Taşlama mili | mm | 19
Maksimum taşlama ucu çapı | mm | 50
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca ağırlıkB) | kg | 1,5–2,5
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Uygun taşlama aletlerinin seçimi için EN 60745'e göre nominal boştaki devir sayısı. Gerçek devir sayısı güvenlik nedeniyle daha düşüktür.

B)

  Kullanılan aküye bağlıdır

C)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Teknik veriler akü ProCORE18V 8.0Ah ile belirlenmektedir.