# Montage d’un accessoire de meulage (voir figure A)

- Retirez l’accu de l’appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d’entretien/de maintenance, changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure lorsqu’on appuie par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

- N’utilisez que des clés plates adéquates et en bon état (voir « Caractéristiques ‌techniques »).

- Nettoyez la broche d’entraînement (3) et toutes les pièces à monter.
- Tenez la broche d'entraînement (3) au moyen de la clé plate (9) placée sur la face de clé.
  Desserrez l’écrou de serrage (2) au moyen de la clé plate (10) placée sur la face de clé par une rotation dans le sens antihoraire.
- Insérez l’outil de meulage à queue cylindrique jusqu’en butée dans la pince de serrage (1).
- Tenez la broche d’entraînement (3) au moyen de la clé plate (9) et serrez l’accessoire de travail au moyen de la clé plate (10) placée sur la face de clé par une rotation dans le sens horaire.

Les outils de meulage doivent pouvoir tourner parfaitement sans balourds. Ne continuez pas à utiliser des outils de meulage excentriques mais changez-les.

- Ne serrez en aucun cas la pince de serrage à l’aide de l’écrou de serrage tant que l’outil de meulage n’est pas monté. La pince de serrage risque sinon d’être endommagée.

- N’utilisez que des meules sur tige avec diamètre de tige approprié. Une meule sur tige dont le diamètre de tige ne correspond pas au porte-outil (voir « Caractéristiques techniques ») ne peut pas être tenue correctement et endommage la pince de serrage.

- L’accessoire doit être enfoncé d’au moins 10 mm. Grâce à la longueur de tige nominale L0 il est possible de déterminer la vitesse de rotation maximale admissible de l’accessoire à partir des données du fabricant de l’accessoire. Cette vitesse ne doit pas se trouver en dessous de la vitesse de rotation maximale de l’accessoire.