# Dane techniczne

Szlifierka prosta |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Nominalna prędkość obrotowaA) | min–1 | 24000
Maks. średnica zacisku | mm | 8
Miejsce przyłożenia klucza
Nakrętka mocująca | mm | 19
Wrzeciono szlifierki | mm | 19
Maks. średnica ściernicy | mm | 50
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,5
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Znamionowa prędkość obrotowa bez obciążenia zgodnie z normą EN 60745 jest wykorzystywana do wyboru odpowiedniego osprzętu szlifierskiego. Ze względów bezpieczeństwa rzeczywista prędkość obrotowa jest niższa.

B)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Dane techniczne przy zastosowaniu akumulatora ProCORE18V 8.0Ah.