# Montering af slibeværktøjer (se billede A)

- Tag altid akkuen ud af el‑værktøjet, før der arbejdes på el‑værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift osv.) samt før det transporteres og lægges til opbevaring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er forbundet med kvæstelsesfare.

- Brug kun godt passende og ubeskadigede gaffelnøgler (se under "Tekniske data").

- Rengør slibespindlen (3) og alle dele, der skal monteres.
- Hold slibespindlen (3) fast med gaffelnøglen (9) på nøglefladen.
  Løsn spændemøtrikken (2) med gaffelnøglen (10) på nøglefladen ved at dreje mod uret.
- Sæt spændeskaftet fra slibelegemet ind i spændetangen (1) til anslag.
- Hold slibespindlen (3) fast med gaffelnøglen (9), og spænd indsatsværktøjet med gaffelnøglen (10) på nøglefladen ved at dreje med uret.

Slibelegemerne skal kun dreje problemfrit. Hvis slibelegemerne ikke længere er runde, skal de udskiftes.

- Spænd ikke spændetangen med spændemøtrikken, så længe der ikke er monteret et slibelegeme. I modsat fald kan spændetangen blive ødelagt.

- Brug kun slibestifter med passende skaftdiameter. En slibestift med en skaftdiameter, som ikke svarer til el-værktøjets værktøjsholder (se "Tekniske data"), kan ikke holdes korrekt og beskadiger spændetangen.

- Indsatsværktøjet skal mindst være 10 mm inde. Med det lette skaftmål L0 kan du ud fra producentens oplysninger om indsatsværktøjet finde det maksimalt tilladte omdrejningstal for indsatsværktøjet. Dette tal må ikke ligge under det maksimale omdrejningstal for el-værktøjet.