# Accu

Bosch vend ses outils électroportatifs sans-fil aussi sans accu. Il est indiqué sur l’emballage si un accu est fourni ou non avec l’outil électroportatif.

## Recharge de l’accu

- N’utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caractéristiques techniques. Seuls ces chargeurs sont adaptés à l’accu Lithium-Ion de votre outil électroportatif.

Remarque : L’accu est fourni partiellement chargé. Pour obtenir les performances maximales, chargez l’accu jusqu’à sa pleine capacité avant la première utilisation.

L’accu Lithium-Ion peut être rechargé à tout moment, sans risquer de réduire sa durée de vie. Le fait d’interrompre le processus de charge n’endommage pas l’accu.

L’accu Lithium-Ion est protégé contre une décharge complète par « Electronic Cell Protection (ECP) » (l’électronique de protection des cellules). Lorsque l’accu est déchargé, l’outil électroportatif s’arrête grâce à un dispositif d’arrêt de protection : l’accessoire de travail ne tourne plus.

- Après l’arrêt automatique de l’outil électroportatif, n’appuyez plus sur ‌l’interrupteur Marche/Arrêt. L’accu pourrait être endommagé.

## Mise en place de l’accu

Insérez l’accu dans le compartiment à accu jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

## Retrait de l’accu

Pour retirer l’accu, appuyez sur le bouton de déverrouillage de l’accu et sortez l’accu de l’outil électroportatif. Ne forcez pas.

L’accu dispose d’un double verrouillage permettant d’éviter qu’il tombe si vous appuyez par mégarde sur le bouton de déverrouillage d’accu. Tant que l’accu est en place dans l’outil électroportatif, un ressort le main‌tient en position.

## Indicateur de niveau de charge de l’accu

Les LED vertes de l'indicateur d'état de charge indiquent le niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécurité, il n’est possible d’afficher l’état de charge que quand l’outil électroportatif est à l’arrêt.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de l'indicateur de niveau de charge ou . L’affichage du niveau de charge est également possible après retrait de l’accu.

Si aucune LED ne s'allume après avoir appuyé sur le bouton de l'indicateur de niveau de charge, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.

#### Batterie de type GBA 18V...

×

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 3 LED | 60–100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 30–60 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 5–30 %
Clignotement en vert de 1 LED | 0–5 %

#### Batterie de type ProCORE18V...

×

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 5 LED | 80–100 %
Allumage permanent en vert de 4 LED | 60–80 %
Allumage permanent en vert de 3 LED | 40–60 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 20–40 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 5–20 %
Clignotement en vert de 1 LED | 0–5 %

## Indications pour une utilisation optimale de la batterie

Protégez l’accu de l’humidité et de l’eau.

Ne stockez l’accu que dans la plage de températures de –20 à 50 °C. Ne laissez par ex. pas ‌l’accu dans une voiture en plein été.

Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de l’accu à l’aide d’un pinceau doux, propre et sec.

Une baisse notable de l’autonomie de l’accu au fil des recharges effectuées indique que l’accu est arrivé en fin de vie et qu’il doit être remplacé.

Respectez les indications concernant l’élimination.