# Indicaţii generale de averti‌zare pentru scule electrice

AVERTISMENT

Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.

Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în vederea utilizărilor viitoare.

Termenul "sculă electrică" folosit în indicaţiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la reţea (cu cablu de alimentare) sau la sculele elec‌trice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

## Siguranţa la locul de muncă

- Menţineţi‑vă sectorul de lucru curat şi bine iluminat. Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.

- Nu lucraţi cu sculele electrice în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele elec‌trice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

- Nu permiteţi accesul copiilor şi al spectatorilor în timpul utilizării sculei electrice. Dacă vă este distrasă atenţia puteţi pierde controlul.

## Siguranţă electrică

- Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu modificaţi niciodată ştecherul. Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele electrice cu împământare (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.

- Evitaţi contactul corporal cu suprafeţe împământate sau legate la masă ca ţevi, instalaţii de încălzire, plite şi frigidere. Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este împământat sau legat la masă.

- Feriţi sculele electrice de ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei într‑o sculă electrică măreşte riscul de electrocutare.

- Nu schimbaţi destinaţia cablului. Nu folosiţi niciodată cablul pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ştecherul afară din priză. Feriţi cablul de căldură, ulei, muchii ascuţite sau compo‌nente aflate în mişcare. Cablurile de‌teriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.

- Atunci când lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, folosiţi numai cabluri prelungi‌toare adecvate pentru mediul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.

- Dacă nu poate fi evitată folosirea sculei electrice în mediu umed, folosiţi o alimentare protejată printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

## Siguranţa persoanelor

- Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi şi procedaţi raţional atunci când lucraţi cu o sculă electrică. Nu folosiţi scula elec‌trică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi sub influenţa drogurilor, a alcoolu‌lui sau a medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la răniri grave.

- Purtaţi echipament personal de protec‌ţie. Purtaţi întoteauna ochelari de protecţie. Purtarea echipamentului personal de pro‌tecţie, ca masca pentru praf, încălţăminte de siguranţă antiderapantă, casca de pro‌tecţie sau protecţia auditivă, în funcţie de tipul şi utilizarea sculei electrice, dimi‌nuează riscul rănirilor.

- Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Înainte de a introduce ştecherul în priză şi/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asiguraţi‑vă că aceasta este oprită. Dacă atunci când transportaţi scu‌la electrică ţineţi degetul pe întreru‌pător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.

- Înainte de pornirea sculei electrice în‌depărtaţi cleştii de reglare sau cheile fixe din aceasta. O cheie sau un cleşte ataşat la o componentă rotativă a sculei electrice poate provoca răniri.

- Nu vă întindeţi pentru a lucra cu scula electrică. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Astfel veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.

- Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu pur‌taţi îmbrăcăminte largă sau podoabe. Feriţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămin‌tea largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mişcare.

- Dacă pot fi montate echipamente de aspirare şi colectare a prafului, asiguraţi‑vă că acestea sunt racordate şi folosite în mod corect. Folosirea unei instalaţii de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

## Utilizarea şi manevrarea atentă a sculelor electrice

- Nu suprasolicitaţi scula electrică. Folosiţi pen‌tru executarea lucrării dv. scula electrică destinată acelui scop. Cu scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere indicat.

- Nu folosiţi scula electrică dacă aceasta are întrerupătorul defect. O sculă electri‌că, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă şi trebuie reparată.

- Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau îndepărtaţi acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita sculele electrice. Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.

- Păstraţi sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil copiilor şi nu lăsaţi să lucreze cu scula electrică persoane care nu sunt familiarizate ‌cu aceasta sau care nu au citit prezentele instrucţiuni. Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folo‌site de persoane lipsite de experienţă.

- Întreţineţi sculele electrice. Verificaţi alinierea corespunzătoare, controlaţi dacă, componentele mobile ale sculei electrice nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate care să afecteze funcţionarea sculei electrice. Înainte de utilizare daţi la repa‌rat scula electrică defectă. Cauza multor accidente a fost întreţinerea necorespun‌zătoare a sculelor electrice.

- Menţineţi bine dispo‌zitivele de tăiere bine ascuţite şi curate. Dispozitivele de tăiere întreţinute cu grijă, cu tăişuri ascuţite se înţepenesc în mai mică măsură şi pot fi conduse mai uşor.

- Folosiţi scula electrică, accesoriile, dis‌pozitivele de lucru etc. conform prezen‌telor instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile de lucru şi de activitatea care trebuie desfăşurată. Folosirea sculelor elec‌trice în alt scop decât pentru utili‌zările prevăzute, poate duce la situaţii periculoase.

## Manevrarea şi utilizarea atentă a sculelor electrice cu acumulator

- Încărcaţi acumulatorii numai în încărcă‌toarele recomandate de producător. Dacă un încărcător destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la încărca‌rea altor tipuri de acumulator decât cele prevăzute pentru el, există pericol de incendiu.

- Folosiţi numai acumulatori special desti‌naţi sculelor electrice respective. Utiliza‌rea altor acumulatori poate duce la răniri şi pericol de incendiu.

- Feriţi acumulatorii nefolosiţi de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca şuntarea bornelor. Un scurtcircuit între bornele acumulato‌rului poate duce la arsuri sau incendiu.

- În cazul utilizării greşite, se poate scurge lichid din acumulator; evitaţi contactul cu acesta. În cazul contactului accidental cu acesta, clătiţi cu apă zona afectată. În cazul contactului lichidului cu ochii, consultaţi de asemenea un medic. Lichidul scurs din acumulator poate produce iritaţii ale pielii sau arsuri.

## Întreţinere

- Încredinţaţi scula electrică pentru reparare personalului de specialitate, calificat în acest scop, repararea făcându‑se numai cu piese de schimb originale. Astfel veţi fi siguri că este menţinută siguranţa sculei electrice.