# Buller-/vibrationsdata

Bullernivåvärden beräknade enligt EN 60745-2-23.

Den A-klassade bullernivån hos elverktyg ligger typiskt på: bullertrycknivå 75 dB(A); bullernivå 86 dB(A). Osäkerhet K = 3 dB.

Bär hörselskydd!

Totala vibrationsvärden ah (vektorsumma för tre riktningar) och osäkerhet K beräknad enligt EN 60745-2-23:

Ytslipning (skrapning med slipkroppsdiameter 25 mm):
ah = 3,3 m/s2, K = 1,5 m/s2

Ytslipning (skrapning med slipkroppsdiameter 50 mm):
ah = 11,0 m/s2, K = 1,5 m/s2

Mätningen av den bullernivå som anges i denna anvisning har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad och kan användas vid jämförelse av olika elverktyg. Mät‌metoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget används för andra ändamål och med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan ‌vibrationsnivån avvika. Då kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka betydligt.

För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även de tider beaktas när elverktyget är frånkopplat eller är igång, men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen för den totala arbetsperioden.

Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.