# Tehnilised andmed

Otslihvija |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Nimipinge | V= | 18
NimipöörlemiskiirusA) | min‒1 | 24 000
Tsangi max läbimõõt | mm | 8
Võtmepind
Kinnitusmutter | mm | 19
Lihvspindel | mm | 19
Max lihvimistarviku läbimõõt | mm | 50
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiB) | kg | 1,5–2,5
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Sobivate lihvimistööriistade valimiseks vajalik tühikäigu-pöörlemiskiiruse nimiväärtus vastavalt standardile EN 60745. Tegelik kiirus on ohutuse tagamiseks väiksem.

B)

  Sõltuvalt kasutatud akust

C)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Tehnilised andmed on määratud akuga ProCORE18V 8.0Ah.