# تركيب عدة الجلخ (انظر الصورة A)

- انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

- اﺳﺘﺨﺪم فقط مفتاح هلالي مناسب وﻏﻴﺮ تالف (انظر "اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ").

- قم بتنظيف محور دوران الجلاخة (3) وجمع الأجزاء المراد تركيبها.
- قم بتثبيت محور دوران الجلاخة (3) باستخدام مفتاح هلالي (9) على السطح المخصص للمفتاح.
  قم بحل صامولة الشد (2) باستخدام مفتاح هلالي (10) على السطح المخصص للمفتاح من خلال إدارتها عكس اتجاه عقارب الساعة.
- أدخل عمود شد قرص الجلخ حتى النهاية في الظرف الطوقي (1).
- قم بتثبيت محور دوران الجلاخة (3) باستخدام المفتاح الهلالي (9) وأحكم شد عدة الشغل باستخدام المفتاح الهلالي (10) على السطح المخصص للمفتاح من خلال إدارتها عكس اتجاه عقارب الساعة.

يجب أن تدور أقراص الجلخ بشكل دائري وسليم. لا تتابع استخدام أقراص الجلخ غير الدائرية، ولكن استبدلها.

- لا تقم أبدا بإحكام ربط الظرف الطوقي مع صامولة الشد طالما أن قرص الجلخ غير مركب. وإلا فقد يتعرض الظرف الطوقي للضرر.

- لا تﺳﺘﺨﺪم ﺳﻨﻮن الجلخ إلا ﻣﻊ ﻋﻤﻮد ذو قطر مناسب. لا يمكن تثبيت سن الجلخ الذي لا يطابق قطر العمود مع حاضن عدد العدة الكهربائية (انظر "البيانات الفنية") بشكل صحيح، والذي قد يؤدي إلى إتلاف الظرف الطوقي.

- يجب أن تكون عد الشغل مشدودة بمقدار 10 مم. مع القطر الداخلي للعمود L₀، يمكن احتساب عدد اللفات الأقصى المسموح به لعدة الشغل من بيانات الجهة الصانعة لعدة الشغل. يجب أن يكون ذلك أقل من عدد اللفات الأقصى للعدة الكهربائية.