# A csiszolószerszámok felszerelése (lásd a A ábrát)

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcsere, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból. Ellenkező esetben a be‑/ki‌kap‌csoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

- Csak jól illeszkedő és sértetlen villáskulcsot használjon (lásd „Műszaki adatok”).

- Tisztítsa meg a (3) csiszolóorsót és valamennyi felszerelésre kerülő alkatrészt.
- Tartsa szorosan fogva a (3) csiszolóorsót a kulcsfelületre helyezett (9) villáskulccsal.
  Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva oldja ki a befogóanyát (2) a kulcsfelületre felhelyezett villäskulccsal (10).
- Ütközésig dugja be a csiszolótest befogószárát a (1) befogópatronba.
- Tartsa fogva a (3) csiszolóorsót a (9) villáskulccsal a kulcsfelületen és fogja be a betétszerszámot a (10) villáskulccsal a befogópatronba, ehhez forgassa a villáskulcsot az óramutató járásával megegyező irányba.

A csiszolótesteknek kifogástalanul kereknek kell lenniük. A nem teljesen kerek csiszolótesteket ne használja, hanem cserélje ki azokat.

- Sohase húzza meg szorosra a befogópatront a hollandi anyával, ha nincs benne csiszolótest. A befogópatron ellenkező esetben megrongálódhat.

- Csak illeszkedő szárátmérőjű csiszolóstifteket használjon. Az elektromos kéziszerszám szerszámbefogójához nem megfelelő szárátmérőjű csiszolóstift (lásd „Műszaki adatok”) nem tartható megfelelően, és károsítja a befogópatront.

- A betétszerszámnak legalább 10 mm hosszúságban befogva kell lennie. Az L0 belső szármérettel a betétszerszám gyártóinak adataiból meg lehet határozni a betétszerszám megengedett legmagasabb fordulatszámát. Ez nem lehet kisebb, mint az elektromos kéziszerszám maximális fordulatszáma.