# Messa in funzione

## Avvio/arresto

Per mettere in funzione l’elettroutensile, spingere in avanti l’interruttore di avvio/arresto (5).

Per bloccare l’interruttore di avvio/arresto (5), spingere verso il basso in avanti l’interruttore di avvio/arresto (5), sino a farlo scattare in posizione.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (5), oppure, se l’interruttore è bloccato, spingere brevemente verso il basso all’indietro l’interruttore di avvio/arresto (5), quindi rilasciarlo.

## Protezione contro il riavvio accidentale

La protezione contro il riavvio accidentale impedisce l’avviamento incontrollato dell’elettroutensile dopo un’interruzione dell’alimentazione.
Per rimettere in funzione l’elettroutensile, portare l’interruttore di accensione/spegnimento (5) in posizione di spegnimento e riaccendere l’elettroutensile.

Avvertenza: In caso di spegnimento e riaccensione molto rapidi, può accadere che la protezione contro il riavvio accidentale si attivi e che l’elettroutensile non si avvii, nonostante l’interruttore di accensione/spegnimento (5) sia premuto. Portare l’interruttore di accensione/spegnimento (5) in posizione di spegnimento e riaccendere l’elettroutensile.