# Technické údaje

Priama brúska |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Menovité napätie | V= | 18
Menovité otáčkyA) | ot/min | 24 000
Max. priemer upínacej klieštiny | mm | 8
Plocha na kľúč na
Upínacia matica | mm | 19
Brúsne vreteno | mm | 19
Max. priemer brúsneho nástroja | mm | 50
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,5
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Menovité/voľnobežné otáčky podľa EN 60745 pre výber vhodného brúsneho nástroja. Skutočné otáčky sú z bezpečnostných dôvodov nižšie.

B)

  V závislosti od použitého akumulátora

C)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Technické údaje zistené s akumulátorom ProCORE18V 8.0Ah.