# Datos técnicos

Amoladora recta |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Tensión nominal | V= | 18
Número de revoluciones nominalA) | min-1 | 24000
Diámetro máx. de pinza de sujeción | mm | 8
Entrecaras de
Tuerca de sujeción | mm | 19
Husillo amolador | mm | 19
Diámetro máximo de la muela | mm | 50
Peso según EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,5
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Velocidad nominal en vacío según la norma EN 60745 para la selección de las herramientas de amolado adecuadas. La velocidad real es menor por motivos de seguridad.

B)

  Dependiente del acumulador utilizado

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Datos técnicos determinados con acumulador ProCORE18V 8.0Ah.