# 연마공구 조립하기(그림 A 참조)

- 전동공구에 각종 작업(보수 정비 및 액세서리 교환 등)을 하거나 전동공구를 운반하거나 보관할 경우 배터리를 전동공구에서 빼십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 상해를 입을 위험이 있습니다.

- 반드시 잘 맞고 손상되지 않은 양구 스패너만 사용하십시오(“제품 사양” 참조).

- 연삭 스핀들 (3) 의 조립할 부품을 모두 깨끗이 닦습니다.
- 양구 스패너 (9) 를 이용하여 렌치 평면에 연삭 스핀들 (3) 을 고정시키십시오.
  양구 스패너 (10) 를 이용하여 렌치 평면에서 클램핑 너트 (2) 를 시계 반대 방향으로 돌려 푸십시오.
- 연마석의 고정 샤프트를 콜릿 (1) 안으로 끝까지 넣어 끼웁니다.
- 양구 스패너 (9) 를 이용하여 연삭 스핀들 (3) 을 고정시킨 후, 렌치 평면에서 양구 스패너 (10) 를 이용하여 비트를 시계 방향으로 돌려 조이십시오.

연마석은 이상 없이 부드럽게 작동해야 합니다. 연마석이 걸리면 더 이상 사용하지 말고, 이를 교체하십시오.

- 연마석이 장착되어 있지 않은 경우에는 클램핑 너트로 콜릿을 조여서는 절대 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 콜릿이 손상될 수 있습니다.

- 적당한 섕크 직경을 갖춘 연삭 팁만 사용하십시오. 섕크 직경이 전동공구의 툴 홀더에 맞지 않는 연삭 팁은 제대로 고정되지 않고 콜릿을 손상시킬 수 있습니다(“제품 사양” 참조).

- 공구 비트는 적어도 10 mm 깊이로 고정되어야 합니다. 내측 섕크 치수 L0을 통해 연마석 제조회사에서 명시한 내용에서 허용되는 최대 회전속도를 확인할 수 있습니다. 이 회전속도는 전동공구의 최대 회전속도보다 낮아서는 안됩니다.