# Műszaki adatok

Egyenes csiszoló |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Névleges feszültség | V= | 18
Névleges fordulatszámA) | perc–1 | 24000
Befogópatron max. átmérője | mm | 8
Kulcsfelület a következőn:
Befogó anya | mm | 19
Csiszolótengely | mm | 19
max. csiszolótest átmérő | mm | 50
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerintB) | kg | 1,5–2,5
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Az EN 60745 szabványnak megfelelő méretezési üresjárati fordulatszám a megfelelő csiszolószerszámok kiválasztásához. A tényleges fordulatszám biztonsági meggondolásokból ennél alacsonyabb.

B)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

C)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

A műszaki adatok a ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral kerültek meghatározásra.