# Tekniset tiedot

Suorahiomakone |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Nimellinen jännite | V= | 18
Nimellinen kierroslukuA) | min-1 | 24 000
Kiinnitysistukan maks. halkaisija | mm | 8
Avainkoko
Kiinnitysmutteri | mm | 19
Hiomakara | mm | 19
Karalaikan maks. halkaisija | mm | 50
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanB) | kg | 1,5–2,5
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20 ... +50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Standardin EN 60745 mukainen nimellinen tyhjäkäyntikierrosluku sopivien hiomatarvikkeiden valintaan. Todellinen kierrosluku on turvallisuussyistä tätä pienempi.

B)

  Riippuen käytetystä akusta

C)

  Rajoitettu teho, kun lämpötila on <0 °C.

Tekniset tiedot on määritetty akun ProCORE18V 8.0Ah kanssa.