# Kujutatud komponendid

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

(1) | Tsang
(2) | Kinnitusmutter
(3) | Lihvspindel
(4) | Spindlikael (isoleeritud haardepind)
(5) | Sisse-/väljalüliti
(6) | Aku lukustuse vabastusnuppA)
(7) | AkuA)
(8) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(9) | Lihvspindli lehtvõtiA)
(10) | Kinnitusmutri lehtvõtiA)
(11) | Saba väljaulatus L0

A)

  Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.