# Tekniske data

Ligesliber |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Nominel spænding | V= | 18
Nominelt omdrejningstalA) | o/min | 24000
Maks. spændetangsdiameter | mm | 8
Nøgleflade på
spændemøtrik | mm | 19
slibespindel | mm | 19
Maks. slibestiftdiameter | mm | 50
Vægt iht. ‌EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,5
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Nominelt omdrejningstal, ubelastet iht. EN 60745 til valg af passende slibeværktøj. Det faktiske omdrejningstal er lavere af sikkerhedsgrunde.

B)

  Afhængigt af den anvendte akku

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Tekniske data fundet med akku ProCORE18V 8.0Ah.