# Технічні характеристики

Прямi шліфувальнi машини |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Номінальна напруга | В= | 18
Номінальна кількість обертівA) | хвил-1 | 24000
Макс. діаметр затискної цанги | мм | 8
Поверхня під ключ на
Затискна гайка | мм | 19
Шліфувальний шпиндель | мм | 19
Макс. діаметр шліфувального інструмента | мм | 50
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 1,5–2,5
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Номінальна частота обертання холостого ходу згідно з EN 60745 для вибору підходящих шліфувальних інструментів.Фактична частота обертання є меншою з міркувань безпеки.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Технічні характеристики визначені з акумулятором ProCORE18V 8.0Ah.