# مشخصات فنی

فرز انگشتی |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JB5 4..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
سرعت نامیA) | min-1 | ‎24'000‎
حداکثر قطر کولت | mm | 8
محل آچار روی
مهره مهار | mm | 19
محور سایش | mm | 19
حداکثر قطر سنگ سنباده | mm | 50
وزن مطابق استاندارد ‎EPTA-Procedure 01:2014‎‏B) | kg | ‎1,5–2,5‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20...+50
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎GBA 18V...‎ ProCORE18V...‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 18...‎ ‎GAX 18...‎ ‎GAL 36...‎

A)

  سرعت اندازه گیری شده در حالت آزاد مطابق با EN 60745 برای انتخاب ابزارهای ساب مناسب است. سرعت واقعی به دلایل ایمنی پایین است.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  توان محدود برای دمای ‎<0 °C

مشخصات فنی با استفاده از باتری قابل شارژ ProCORE18V 8.0Ah تعیین می شود.