# Технически данни

Права шлифоваща машина |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Номинално напрежение | V= | 18
‌Номинална скорост на въртенеA) | min–1 | 24000
Макс. диаметър на отвора на цангата | mm | 8
Скосена повърхност на
обтяжна гайка | mm | 19
вал | mm | 19
Макс. диаметър на шлифоващото тяло | mm | 50
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,5
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Референтни обороти на празен ход съгласно EN 60745 за избор на подходящи инструменти за шлифоване. Действителните обороти са по-ниски от съображения за безопасност.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Техническите данни са установени с акумулаторна батерия ProCORE18V 8.0Ah.