# Technische gegevens

Rechte slijpmachine |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Nominale spanning | V= | 18
Nominaal toerentalA) | min-1 | 24000
Max. spantangdiameter | mm | 8
Sleutelvlak op de
spanmoer | mm | 19
slijpas | mm | 19
Max. diameter slijp- of schuuraccessoire | mm | 50
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,5
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Nominaal onbelast toerental overeenkomstig EN 60745 voor het kiezen van de juiste slijpaccessoires. Het daadwerkelijke toerental is uit veiligheidsoverwegingen lager.

B)

  Afhankelijk van gebruikte accu

C)

  Beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C.

Technische gegevens bepaald met accu ProCORE18V 8.0Ah.