# Punerea în funcţiune

## Pornirea/Oprirea

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, împinge spre înainte comutatorul de pornire/oprire (5).

Pentru fixarea comutatorului de pornire/oprire (5), apasă comutatorului de pornire/oprire (5) spre înainte şi în jos, până când se fixează.

Pentru deconectarea sculei electrice, eliberează comutatorul de pornire/oprire (5) sau, atunci când este blocat, apasă scurt spre înapoi şi în jos comutatorul de pornire/oprire (5), iar apoi eliberează-l.

## Protecţia împotriva repornirii

Protecţia împotriva repornirii previne pornirea necontrolată a sculei electrice după producere unei pene de curent.
Pentru repunerea în funcţiune a sculei electrice, aduceţi comutatorul de pornire/oprire (5) în poziţia de oprire şi reporniţi scula electrică.

Observaţie: În cazul opririlor şi repornirilor foarte rapide, este posibil să se declanşeze protecţia împotriva repornirii, iar scula electrică să nu pornească atunci când comutatorul de pornire/oprire (5) este acţionat. Aduceţi comutatorul de pornire/oprire (5) în poziţia de oprire şi reporniţi scula electrică.