# Техникалық мәліметтер

Тік ажарлағыш |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Номиналды кернеу | В= | 18
Номиналды айналу жиілігіA) | мин-1 | 24000
Цангалы қысқыштың макс. диаметрі | мм | 8
Төмендегінің кілт жазықтығы
Қысқыш гайка | мм | 19
Ажарлау шпинделі | мм | 19
Ажарлағыш құралдың макс. диаметрі | мм | 50
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сайB) | кг | 1,5–2,5
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Жарамды ажарлағыш құралдарды таңдауға арналған EN 60745 стандарты бойынша өлшенген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі. Шынайы айналу жиілігі қауіпсіздік тұрғысынан төменірек болады.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Аккумулятормен есептелген техникалық деректер ProCORE18V 8.0Ah.