# Andmed müra/vibratsiooni kohta

Mürapäästuväärtused, määratud vastavalt standardile EN 60745-2-23.

Elektritööriista A-korrigeeritud müratase on tavaliselt: helirõhutase 75 dB(A); helivõimsustase 86 dB(A). Mõõtemääramatus K = 3 dB.

Kandke kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsiooni koguväärtused ah (kolme suuna vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, määratud vastavalt standardile EN 60745-2-23:

Pinna lihvimisel (jämelihvimine 25 mm läbimõõduga lihvimistarvikuga):
ah = 3,3 m/s2, K = 1,5 m/s2

Pinna lihvimisel (jämelihvimine 50 mm läbimõõduga lihvimistarvikuga):
ah = 11,0 m/s2, K = 1,5 m/s2

Käesolevas juhendis esitatud vibratsioonitase on mõõdetud standardse mõõte‌meetodi järgi ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks.

Esitatud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks. Kui aga elektrilist töö‌riista kasutatakse muudeks töödeks, rakendatakse teisi tarvikuid või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsiooni‌tase kõikuda. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioo‌dil tervikuna tunduvalt suurem.

Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakenda‌ma‌ta. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioodil tervikuna tunduvalt väiksem.

Rakendage tööriista kasutaja kaitsmiseks vib‌rat‌sioo‌ni mõju eest täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriistu ja tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv töökorraldus.