# Date tehnice

Polizor drept |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Tensiune nominală | V= | 18
Turaţie nominalăA) | rot/min | 24000
Diametru maxim bucşe elastice de prindere | mm | 8
Suprafaţă pentru chei pe
Piuliţă de strângere | mm | 19
Arbore de polizat | mm | 19
Diametru maxim corp de şlefuire | mm | 50
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,5
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Turaţie în gol măsurată conform EN 60745 cu selectarea dispozitivului de şlefuire corespunzător. Din considerente legate de siguranţă, turaţia propriu-zisă este mai mică.

B)

  În funcţie de acumulatorul folosit

C)

  Putere mai redusă la temperaturi <0 °C.

Date tehnice determinate cu acumulatorul ProCORE18V 8.0Ah.