# Tekniska data

Rakslip |  | GGS 18V-20
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JB5 4..‎
Märkspänning | V= | 18
Nominellt varvtalA) | v/min | 24000
max. chuckdiameter | mm | 8
Nyckelyta på
Spännmutter | mm | 19
Slipspindel | mm | 19
max. slipkroppsdiameter | mm | 50
Vikt motsvarande EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 1,5–2,5
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mätningsvarvtal enligt EN 60745 för att välja passande slipverktyg. Faktiskt varvtal är av säkerhetsskäl lägre.

B)

  Beroende på använt batteri

C)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Tekniska data fastställda med batteri ProCORE18V 8.0Ah.