# Монтаж на инструменти за шлифоване (вж. фиг. A)

- Преди да извършвате каквито и да е дей‌ности по електроинструмента (напр. тех‌ническо обслужване, смяна на работния инструмент и т. н.), когато го транспор‌тирате или съхранявате, демонтирайте акумулаторната батерия. Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.

- Използвайте само изправни гаечни ключове с подходящи размери (вижте "Технически данни").

- Почистете вала (3) и всички детайли, които ще монтирате.
- Задръжте вала (3) с гаечен ключ (9) върху повърхността.
  Развийте затягащата гайка (2) с гаечния ключ (10), като захванете повърхностите и въртите обратно на часовниковата стрелка.
- Вкарайте опашката на шлифоващия инструмент до упор в цангата (1).
- Задръжте вала (3) с гаечния ключ (9) и затег‌нете работния инструмент , като с гаечния ключ (10) захванете повърхностите и въртите по посока на часовниковата стрелка.

Абразивните инструменти трябва да се въртят без да бият. Не продължавайте да работите с дискове, чиято кръглост е нарушена, а ги заменяйте незабавно.

- В никакъв случай не затягайте цангата с гайката, когато в нея няма поставена опашка на инструмент. В противен случай цангата може да бъде повредена.

- Използвайте само шлифоващи щифтове с подходящи диаметри. Шлифоващ щифт, чиято опашка не е подходяща за патронника на електроинструмента (вижте раздела "Технически данни"), не може да бъде захванат правилно и поврежда патронника.

- Работният инструмент трябва да бъде захванат най-малко на 10 mm. С помощта на подаващия се край на опашката L0 от данните на производителя на работния инструмент може да се определи максимално допустимата скорост на въртене. Тя не трябва да е по-ниска от максималната скорост на въртене на електроинструмента.