# Nedves porszívás

- Ne szívjon fel a porszívóval gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat, például benzint, olajat, alkoholt vagy oldószereket. Ne szívjon fel forró, égő vagy robbanásveszélyes porokat. Ne üzemeltesse a porszívót robbanásveszélyes helyiségekben. A porok, gőzök vagy folyadékok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

- A porszívót nem szabad vízszivattyúként használni. A porszívó levegő és víz keverékének felszívására szolgál.

Figyelem: Az áteresztési fokkal (L porosztály) követelmények teljesítése csak száraz elszívásra van bizonyítva.

## Munkavégzési lépések a nedves porszívás előtt

- Szükség esetén távolítsa el a (23) poreltávolító zsákot vagy a porzsákot.

Megjegyzés: A víz és szilárd anyagok keverékeinek felszívásánál a hulladékkezelés megkönnyítésére használjon egy nedves szűrőt, amely elválasztja a folyadékot a szilárd anyagoktól.

- Tegye be a (26) gumiperemet a (28) padlószívó fejbe. lásd A gumiperem behelyezése (nedves elszívás) (lásd a F ábrát)
- Kapcsolja ki a félautomatikus szűrőtisztítást (SFC+) lásd Félautomatikus szűrőtisztítás (lásd a I ábrát)

## Folyadékok felszívása

- A porszívó bekapcsolásához állítsa a (5) üzemmód-átkapcsolót a „Porszívás“ jelére.

A porszívó a (35) töltési szint kijelzőkkel van felszerelve. A maximális töltési szint elérésekor a porszívó kikapcsol. Állítsa be a (5) üzemmód beállító kapcsolót a "Kikapcsolás" jelére.

Megjegyzés: Elektromosan nem vezető folyadékok (például, fúró emulzió, olajok és zsírok) a porszívó nem kapcsol le, amikor a tartály megtelt. A töltési szintre állandóan felügyelni kell és a tartályt időben ki kell üríteni.

- A porszívó kikapcsolásához állítsa a (5) üzemmód-átkapcsolót a „Kikapcsolás“ jelére.

- Ürítse ki a (1) tartályt.

A penészképződés megelőzésére egy nedves elszívás után:

- Vegye ki a (24) lapos redős szűrőt és szárítsa alaposan ki.
- Vegye le a porszívó (8) felső részét, nyissa fel a (34) szűrő fedelét és mindkettőt alaposan szárítsa ki.