# Hoiustamine ja transport (vt jn L)

- Kerige võrgukaabel kaablihoidikule (13).
- Asetage lisavarustus selleks ette nähtud hoidikutesse: imitorud (29) hoidikutesse (15), vuugiotsak (25) hoidikusse (16), põrandaotsak (28) hoidikusse (17).
- Avage imivooliku hoidiku (4) elastsed lindid ja asetage imivoolik (21) ümber tolmuimeja ülaosa hoidikusse (4).
  Kinnitage elastsed lindid uuesti.
- Klõpsake L-BOXX kinnituskohtadele (7).
- Seljavigastuste vältimiseks eemaldage enne tolmuimeja transporti täis jäätmekäitluskott või täis tolmukott või tühjendage tolmuimeja kogutud vedelikest.
  Kandke tolmuimejat ainult kandesangast (6).
- Hoidke tolmuimejat kuivas ruumis, kuhu ei pääse kõrvalised isikud.
- Juhtrullide (12) fikseerimiseks vajutage alla juhtrullide pidurid (11).