# مشخصات فنی

جارو برقی تَر/خشک |  | GAS 35 L SFC+‎
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
توان ورودی نامی | W | 1200
فرکانس | Hz | 50–60
حجم محفظه (ناخالص) | l | 35
حجم خالص (مایع) | l | 19
حجم کیسه گرد و غبار | l | 19
حداکثر فشار خلاءA)
جاروبرقی | hPa | 230
توربین | hPa | 254
حداکثر میزان جریانA)
جاروبرقی | l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6
توربین | l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4
حداکثر توان مکش | W | 1380
سطح فیلتر پلیسه دار | m² | 0,615
کلاس گرد و غبار |  | L
وزنB) | kg | 11,6
کلاس ایمنی |  | / I
نوع حفاظت جاروبرقی |  | IPX4
نوع حفاظت برای دوشاخه برق سوئیس |  | IP55

A)

  اندازه‌گیری شده با یک شلنگ مکش دارای قطر 35 میلیمتر و طول 3 متر

B)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.

شروع/توقف خودکار
ولتاژ نامی | حداکثر توان | حداقل توان
--- | --- | ---
‎230 V‎ | ‎2200 W‎ | ‎100 W‎

اطلاعات مربوط به توان اتصال مجاز ابزار برقی متصل شده.
در مورد سایر مدل های مربوط به هر کشور ممکن است این مقادیر تغییر کنند. لطفا به اطلاعات روی پریز مکنده توجه کنید.