# Технічні дані

Пилосос вологого та сухого прибирання |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 1 200
Частота | Гц | 50–60
Місткість ємності (брутто) | л | 35
Місткість нетто (рідина) | л | 19
Об'єм мішка для пилу | л | 19
Макс. розрідженняA)
Пилосос | гПа | 230
Турбіна | гПа | 254
Макс. пропускна здатністьA)
Пилосос | л/с м³/с м³/год | 36 0,036 129,6
Турбіна | л/с м³/с м³/год | 74 0,074 266,4
Макс. потужність всмоктування | Вт | 1380
Площа складчастого фільтра | м² | 0,615
Клас пилу |  | L
ВагаB) | кг | 11,6
Клас захисту |  | /I
Тип захисту пилососа |  | IPX4
Тип захисту мережевого штекера, Швейцарія |  | IP55

A)

  виміряно при відсмоктувальному шланзі Ø 35 мм з довжиною 3 м

B)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.

Автоматика пуску та зупинки
Номінальна напруга | максимальна потужність | мінімальна потужність
--- | --- | ---
230 В | 2 200 Вт | 100 Вт

Дані щодо максимально допустимої сумарної споживаної потужності під’єднаного електроінструмента.
Для інших моделей у спеціальному виконанні для конкретних країн ці дані можуть бути іншими. Будь ласка, дотримуйтеся даних на розетці пилосмока.