# Montaža usisnog pribora

Usisno crijevo (21) i SFC+ modul (20) opremljeni su sustavom spojnica pomoću kojeg se može priključiti usisni pribor (usisni adapter (19), savijena sapnica (22)).

## Montaža usisnog adaptera (vidjeti sliku C)

- Utaknite SFC+ modul (20) na usisno crijevo (21) sve dok se oba pritisna gumba (31) usisnog crijeva čujno ne uglave.
- Zatim utaknite usisni adapter (19) na SFC+ modul (20) sve dok se oba pritisna gumba (31) SFC+ modula čujno ne uglave.
- Za demontažu pritisnite pritisne gumbe (31) prema unutra i razdvojite sastavne dijelove.

## Montaža sapnica i cijevi (vidjeti sliku D)

- Utaknite savijenu sapnicu (22) na usisno crijevo (21) sve dok se oba pritisna gumba (31) usisnog crijeva čujno ne uglave.
- Zatim nataknite željeni usisni pribor (sapnica za podove, sapnica za fuge, usisna cijev itd.) na savijenu sapnicu (22).
- Za demontažu pritisnite pritisne gumbe (31) prema unutra i razdvojite sastavne dijelove.