# Vysávanie nasucho

## Vysávanie usadeného prachu

Na zapnutie vysávača nastavte prepínač druhov prevádzky (5) na symbol „Vysávanie“. |
Na vypnutie vysávača nastavte prepínač druhov prevádzky (5) na symbol „Vypnutie“. |

## Odsávanie vznikajúceho prachu z bežiaceho elektrického náradia (pozri obrázok H)

- Ak sa odpadový vzduch vracia do miestnosti, musí byť v miestnosti zabezpečená dostatočne intenzívna výmena vzduchu. Dodržiavajte aj príslušné predpisy platné vo vašej krajine.

Vo vysávači je zabudovaná zásuvka s ochranným kontaktom (3). Do nej môžete pripájať externé elektrické náradie. Dodržiavajte maximálny dovolený výkon pripojeného elektrického náradia.

- Namontujte odsávací adaptér (19) pozri Montáž odsávacieho adaptéra (pozri obrázok C).
- Zasuňte odsávací adaptér (19) do odsávacieho hrdla elektrického náradia.

Upozornenie: Pri práci s elektrickým náradím, ktorého prívod vzduchu do sacej hadice je nízky (napríklad priamočiare píly, brúsky a podobne), je potrebné otvoriť otvor pre falošný vzduch (32) odsávacieho adaptéra (19). Len tak je možné bezproblémové fungovanie poloautomatického čistenia filtra (SFC+).
Otáčajte prstenec nad otvorom na falošný vzduch (32), kým nevznikne maximálny otvor.

Na aktivovanie automatiky štart/stop vysávača nastavte prepínač druhov prevádzky (5) na symbol „Automatika štart/stop“. |
Aby ste vysávač uviedli do prevádzky, zapnite do zásuvky (3) pripojené elektrické náradie. Vysávač sa automaticky spustí.
Elektrické náradie vypnite, keď chcete vysávanie ukončiť. Funkcia dobehu pre automatiku štart/stop beží 15 sekúnd, aby sa zvyšný prach odsal zo sacej hadice.
Na vypnutie vysávača, nastavte prepínač druhov prevádzky (5) na symbol „Vypnutie“. |