# Монтирање на опремата за всисување

Цревото за всисување (21) и SFC+-модул (20) се опремени со клип систем, и може да се приклучат со опремата за всисување (адаптер за всисување (19), свиткана млазница (22)).

## Монтирање на адаптер за всисување (види слика C)

- Ставете го SFC+-модулот (20) на цревото за всисување (21), додека двете копчиња на притискање (31) на цревото за всисување не се вклопат.
- Потоа ставете го адаптерот за всисување (19) на SFC+-модулот (20), додека не слушнете да се вклопат двете копчиња за всисување (31) на SFC+-модулот.
- За демонтирање, притиснете на двете копчиња на притискање (31) навнатре и извлечете ги деловите еден од друг.

## Монтирање на млазниците и цевките (види слика D)

- Ставете ја свитканата млазница (22) на цревото за всисување (21), додека не слушнете да се вклопат двете копчиња на притискање (31) на цревото за всисување.
- Потоа прицврстете ја саканата опрема за всисување (подна млазница, млазница за фуги, цевка за всисување итн.) на заоблената млазница (22).
- За демонтирање, притиснете на двете копчиња на притискање (31) навнатре и извлечете ги деловите еден од друг.