# Depozitarea şi transportul (consultaţi imaginea L)

- Înfăşuraţi cablul de alimentare electrică în jurul suportului de cabluri (13).
- Introduceţi accesoriile în suporturile prevăzute pentru acestea: tuburile de aspirare (29) în suporturile (15), duza pentru rosturi (25) în suportul (16), duza pentru pardoseală (28) în suportul (17).
- Deschideţi benzile elastice ale suportului furtunului de aspirare (4) şi aşezaţi furtunul de aspirare (21) în jurul părţii superioare a aspiratorului, în suportul (4).
  Prindeţi din nou la loc benzile elastice.
- Faceţi clic pe sistemele de prindere ale L-BOXX-ului (7).
- Înaintea transportării aspiratorului, extrageţi sacul de eliminare plin, respectiv sacul plin de colectare a prafului sau eliminaţi lichidele preluate, pentru a evita producerea de leziuni la nivelul spatelui.
  Transportaţi aspiratorul ţinându-l de mânerul de transport (6).
- Depozitaţi aspiratorul într-o încăpere uscată şi asiguraţi-l împotriva utilizării neautorizate.
- Pentru imobilizarea rolelor de direcţie (12), călcaţi frâna rolelor de direcţie (11).