# Półautomatyczny system oczyszczania filtra (zob. rys. I)

Najpóźniej po zauważeniu spadku wydajności odsysania, należy uruchomić elektromagnetyczny system oczyszczanie filtra.

Częstotliwość oczyszczania filtra zależy od rodzaju i ilości zasysanego pyłu. Dzięki regularnemu oczyszczaniu filtra przedłużona zostanie maksymalna wydajność pracy.

Przy półautomatycznym systemie oczyszczaniu filtra (SFC+) zmieniony kierunek przepływu powietrza powoduje oczyszczenie fałdek filtra z osadzonego pyłu.

Powierzchniowo zanieczyszczony filtr fałdowany jest w pełni sprawny. Ręczne oczyszczanie filtra fałdowanego poprzez ostukanie go lub przedmuchanie nie jest konieczne i może doprowadzić do uszkodzenia filtra.

Wskazówka: Półautomatyczny system oczyszczania filtra jest fabrycznie włączony (przełącznik SFC+ (18) w pozycji I).

- Uruchamianie półautomatycznego systemu oczyszczania filtra SFC+
  Zamknąć powierzchnią dłoni otwór wlotowy dyszy lub węża odsysającego.
  lub przy zamontowanym module SFC+ (20):
  Nacisnąć wyzwalacz (33) na ok. 10 sekund.
- Wyłączanie systemu SFC+
  Przesunąć przełącznik systemu SFC+ (18) do przodu (pozycja 0).
- Włączanie systemu SFC+
  Przesunąć przełącznik SFC+ (18) do tyłu (pozycja I).