# Uskladnění a přeprava (viz obrázek L)

- Síťový kabel naviňte na držák kabelu (13).
- Nasaďte příslušenství do určených držáků: sací trubky (29) do držáků (15), štěrbinovou hubici (25) do držáku (16), podlahovou hubici (28) do držáku (17).
- Otevřete elastické pásky držáku sací hadice (4) a sací hadici (21) vložte do držáku (4) okolo horního dílu vysavače.
  Znovu zahákněte elastické pásky.
- Přicvakněte L-BOXX na úchyty (7).
- Před přemisťováním vysavače vyjměte plný odpadní vak, resp. plný vak na prach nebo vylijte vysáté kapaliny, abyste zabránili poranění zad.
  Vysavač přenášejte vždy jen za držadlo (6).
- Vysavač skladujte v suchém prostoru a zajistěte ho proti neoprávněnému použití.
- Pro zabrzdění otáčecích koleček (12) sešlápněte brzdu (11).