# تمیزکاری نیمه خودکار فیلتر (رجوع کنید به تصویر I)

چنانچه قدرت مکش کافی نباشد، بایستی تصفیه ی فیلتر را به کار انداخت.

تعداد دفعات تصفیه ی فیلتر به نوع و مقدار گرد و غبار بستگی دارد. تصفیه ی منظم، حداکثر توان دستگاه را ثابت نگاه می دارد.

در مورد تمیز کننده ی نیمه خودکار فیلتر (SFC+‎) با برگشت جریان هوا، پره های فیلتر از گرد و غبار مانده پاک می شوند.

فیلتر پره‌ای دارای آلودگی سطحی دارای کارایی کامل می‌باشد. تمیز کردن دستی فیلتر با تکاندن یا زیر فشار باد گرفتن نیاز نیست و ممکن است حتی به فیلتر آسیب برساند.

نکته: تمیز کننده فیلتر نیمه خودکار از طرف شرکت فعال است (کلید SFC+‎ (18) در حالت I).

- فعال کردن تمیز کننده فیلتر SFC+‎
  ورودی شلنگ مشک و نازل کف را با دست ببندید.
  یا در صورت نصب بودنSFC+-Modul (20):
  ماشه فعال کننده (33) را برای 10 ثانیه به طرف پایین فشار دهید.
- غیر فعال کردن SFC+‎
  کلید SFC+‎ (18) را به جلو برانید (حالت 0).
- فعال کردن SFC+‎
  کلید SFC+‎ (18) را به عقب (حالت I) برانید.