# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na predstavitev sesalnika na straneh z grafičnimi prikazi.

(1) | Posoda
(2) | Vpetje gibke cevi
(3) | Vtičnica za električno orodje
(4) | Držalo za gibko sesalno cev
(5) | Stikalo za izbiro načina delovanja
(6) | Nosilni ročaj
(7) | Vpetje za L-BOXX
(8) | Zgornji del sesalnika
(9) | Zapiralo zgornjega dela sesalnika
(10) | Zadnje kolesce
(11) | Zavora za sprednje kolesce
(12) | Sprednje kolesce
(13) | Držalo kabla
(14) | Zapiralo pokrova filtra
(15) | Držalo za sesalne cevi
(16) | Držalo za šobo za fuge/kolenasto šobo
(17) | Držalo za šobo za tla
(18) | Stikalo SFC+
(19) | Adapter za odsesavanje
(20) | Modul SFC+
(21) | Gibka sesalna cev
(22) | Kolenasta šoba
(23) | Vrečka za odpad
(24) | Ploski nagubani filter (celuloza)
(25) | Šoba za fuge
(26) | Gumijasti nastavek
(27) | Ravna krtača
(28) | Šoba za tla
(29) | Sesalna cev
(30) | Vpetje za držalo za gibko sesalno cev
(31) | Pritisni gumb
(32) | Odprtina za vdorni zrak
(33) | Sprožilec za čiščenje filtra
(34) | Pokrov filtra
(35) | Senzorji napolnjenosti