# Хранение и транспортировка (см. рис. L)

- Обмотайте шнур питания вокруг крепления кабеля (13).
- Вставьте принадлежности в предусмотренные крепления: всасывающие трубы (29) в крепления (15), щелевую насадку (25) в крепление (16), напольную насадку (28) в крепление (17).
- Откройте эластичные ленты крепления всасывающего шланга (4) и проложите всасывающий шланг (21) вокруг крышки пылесоса в крепление (4).
  Вставьте на место эластичные ленты.
- Установите кейс L-BOXX на крепления (7).
- Извлеките полный мешок для сбора мусора или мешок для пыли или опорожните собранную жидкость перед транспортировкой пылесоса, чтобы не надорвать спину.
  Переносите пылесос только за ручку (6).
- Убирайте пылесос на хранение в сухое помещение и защищайте его от несанкционированного использования.
- Для фиксирования направляющего ролика (12) опустите тормоз направляющего ролика (11) вниз.