# Teknik veriler

Islak/kuru elektrikli süpürge |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
Giriş gücü | W | 1200
Frekans | Hz | 50–60
Hazne hacmi (brüt) | l | 35
Net hacim (sıvı) | l | 19
Toz torbası hacmi | l | 19
Maks. emme basıncıA)
Elektrikli süpürge | hPa | 230
Türbin | hPa | 254
Maks. akış miktarıA)
Elektrikli süpürge | l/sn m³/sn m³/sa | 36 0,036 129,6
Türbin | l/sn m³/sn m³/sa | 74 0,074 266,4
Maks. emme performansı | W | 1380
Yassı katlanabilir filtre | m² | 0,615
Toz sınıfı |  | L
AğırlıkB) | kg | 11,6
Koruma sınıfı |  | /I
Elektrikli süpürge koruma türü |  | IPX4
İsviçre elektrik bağlantısı fişi koruma türü |  | IP55

A)

  Ø 35 mm ve uzunluğu 3 m olan emme hortumu ile ölçülmüştür

B)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.

Başlat/durdur otomatiği
Anma gerilimi | Maksimum güç | Minimum güç
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Bağlı bulunan elektrikli el aletinin izin verilen bağlantı gücü hakkında bilgiler.
Ülkeye özgü başka modellerde bu değerler farklılık gösterebilir. Lütfen toz emme makinesi prizindeki bilgilere dikkat edin.