# Suvo usisavanje

## Usisavanje nataložene prašine

Kako biste uključili usisivač, prekidač za biranje vrste režima rada (5) stavite na simbol „Usisavanje“. |
Kako biste isključili usisivač, prekidač za biranje vrste režima rada (5) postavite na simbol „Isključivanje“. |

## Usisavanje prašine koja može nastati usled rada električnih alata (videti sliku H)

- Mora da postoji dovoljna brzina razmene vazduha u prostoriji kada se izduvni vazduh vraća u prostoriju. Molimo da poštujete odgovarajuće nacionalne propise.

U usisivač je ugrađena utičnica sa zaštitnim kontaktom (3). Tu možete priključiti neki eksterni električni alat. Obratite pažnju na maksimalno dozvoljenu snagu priključka priključenog električnog alata.

- Montirajte usisni adapter (19) videti Montaža usisnog adaptera (pogledajte sliku C).
- Utaknite usisni adapter (19) u usisne nastavke električnog alata.

Napomena: Prilikom radova sa električnim alatima čiji je dotok vazduha u usisno crevo mali (npr. ugaone testere, brusilice itd.), morate da otvorite otvor za infiltrirani vazduh (32) usisnog adaptera (19). Jedino na taj način bez problema može da radi poluautomatsko čišćenje filtera (SFC+).
U tu svrhu okrećite prsten otvora za infiltriran vazduh (32), sve dok ne nastane maksimalni otvor.

Za puštanje u rad automatskog pokretanja/zaustavljanja usisivača, prekidač za biranje režima rada (5) postavite na simbol „Automatsko pokretanje/zaustavljanje“. |
Za puštanje u rad usisivača, uključite električni alat priključen na utičnicu (3). Usisivač se pokreće automatski.
Isključite električni alat da biste usisavanje završili. Dodatna funkcija automatskog pokretanja/zaustavljanja radi još do 15 sekundi da bi se preostala prašina u usisnom crevu usisala.
Kako biste isključili usisivač, prekidač za biranje vrste režima rada (5) postavite na simbol „Isključivanje“. |