# Instrucțiuni de siguranță pentru aspiratoare

Citiţi toate indicaţiile şi instrucţiunile de siguranţă. Nerespectarea instrucţiunilor şi indicaţiilor de siguranţă poate provoca electrocutare, incendiu şi/sau răniri grave.

Păstraţi toate instrucţiunile şi indicaţiile de siguranţă în vederea utilizărilor viitoare.

- Acest aspirator nu este destinat utilizării de către copii şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe. În caz contrar există pericol de manevrare greşită şi răniri.

- Supravegheaţi copiii. Astfel veţi avea siguranţa că, copiii nu se joacă cu aspiratorul.

- Respectă toate prescripţiile privind siguranţa pentru materialele care urmează să fie aspirate.

- Nu aspiraţi praf de lemn de fag sau stejar, praf de piatră sau azbest. Aceste substanţe se consideră a fi cancerigene.

AVERTISMENT

Folosiţi aspiratorul numai dacă aţi primit suficiente informaţii despre utilizarea acestuia, despre substanţele care urmează a fi aspirate şi privitor la eliminarea lor sigură. O instruire atentă diminuează posibilitatea manevrării greşite şi riscul de rănire.

AVERTISMENT

Aspiratorul este adecvat pentru aspirarea de subtanţe uscate iar, prin adoptarea de măsuri corespunzătoare, şi pentru aspirarea lichidelor. Pătrunderea lichidelor măreşte riscul de electrocutare.

- Nu folosi aspiratorul pentru aspirarea lichidelor inflamabile sau explozive, de exemplu, benzină, ulei, alcool, solvenţi. Nu aspira pulberi fierbinţi, incandescente sau explozive. Nu folosi aspiratorul în spaţii cu pericol de explozie. Pulberile, vaporii sau lichidele se pot aprinde sau exploda.

AVERTISMENT

Utilizaţi priza numai în scopurile specificate în instrucţiunile de folosire.

AVERTISMENT

Opriţi imediat aspiratorul când din acesta se scurge spumă sau apă şi goliţi rezervorul. În caz contrar aspiratorul se poate defecta.

- ATENŢIE! Aspiratorul poate fi depozitat numai în incinte.

- ATENŢIE! Curăţaţi regulat senzorii dispozitivului de limitare a nivelului apei şi controlaţi dacă acesta nu prezintă semne de deteriorare. În caz contrar funcţionarea acestuia poate fi afectată.

- Atunci când nu poate fi evitată utilizarea aspiratorului în mediu umed, folosiţi un întrerupător automat de protecţie împotriva tensiunilor periculoase. Între‌buinţarea unui întrerupător automat de protecţie împotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

- Înainte de utilizare,verificaţi aspiratorul, cablul şi ştecherul. Nu folosiţi aspiratorul în cazul în care constataţi defecţiuni la acesta. Nu deschideţi singuri aspiratorul şi nu permiteţi repararea acestora decât de către personal de specialitate, calificat în acest scop şi numai cu piese de schimb originale. Aspiratoarele, cablurile şi ştecherele defecte măresc riscul de electrocutare.

- Nu călcaţi cu roţile şi nu striviţi cablul. Nu trageţi de cablu pentru a scoate ştecherul din priza de curent sau pentru a deplasa aspiratorul. Cablurile deteriorate măresc riscul de electrocutare.

- Înainte de a întreţine sau curăţa aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita aspiratorul, scoateţi acumulatorul din acesta. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

- Asiguraţi o bună ventilaţie la locul de muncă.

- Nu permiteţi repararea acestora decât de către personal de specialitate, calificat în acest scop şi numai cu piese de schimb originale. Astfel este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a aspiratorului.

AVERTISMENT

Aspiratorul conţine pulberi nocive pentru sănătate. Operaţiile de golire şi lucrările de întreţinere, inclusiv extragerea rezervorului de colectare a prafului, trebuie efectuate numai de către specialişti. Este necesară purtarea unui echipament de protecţie corespunzător. Nu folosi aspiratorul dacă sistemul său de filtrare nu este complet şi montat cu atenţie. În caz contrar, îţi pui în pericol sănătatea.

- Înaintea punerii în funcţiune, verificaţi dacă furtunul de aspirare este în perfectă stare. Pentru aceasta, nu lăsaţi furtunul de aspirare montat la aspirator pentru a nu permite evacuarea accidentală a prafului din acesta. În caz contrar aţi putea inhala acest praf.

- Nu folosiţi aspiratorul pentru a şedea pe el. L‑aţi putea deteriora.

- Folosiţi cu grijă cablul de alimentare şi furtunul de aspirare. Aţi putea pune în pericol alte persoane din cauza manevrării neatente a acestora.

- Nu curăţaţi aspiratorul punându-l direct sub jetul de apă. Pătrunderea apei în partea superioară a aspiratorului măreşte riscul de electrocutare.

- Racordaţi aspiratorul la o reţea de alimentare cu energie electrică împământată corespunzător. Priza şi cablul prelungitor trebuie să aibă un conductor de protecţie funcţional.