# Монтаж принадлежностей для пылеудаления

Шланг пылеудаления (21) и модуль SFC+ (20) оснащены системой зажима, при помощи которой можно присоединять принадлежности для пылеудаления (адаптер пылеудаления (19), изогнутую насадку (22)).

## Монтаж адаптера пылеудаления (см. рис. C)

- Наденьте модуль SFC+ (20) на шланг пылеудаления (21) так, чтобы обе нажимные кнопки (31) шланга пылеудаления отчетливо вошли в зацепление.
- Затем наденьте адаптер пылеудаления (19) на модуль SFC+ (20) так, чтобы обе нажимные кнопки (31) модуля SFC+ отчетливо вошли в зацепление.
- Для снятия надавите нажимные кнопки (31) внутрь и снимите элементы друг с друга.

## Монтаж насадок и труб (см. рис. D)

- Наденьте изогнутую насадку (22) на шланг пылеудаления (21) так, чтобы обе нажимные кнопки (31) шланга отсоса отчетливо вошли в зацепление.
- Затем плотно наденьте требуемую принадлежность для пылеудаления (напольную насадку, щелевую насадку, всасывающую трубу и т.д.) на изогнутую насадку (22).
- Для снятия надавите нажимные кнопки (31) внутрь и снимите элементы друг с друга.