# 제품 사양

건습식 청소기 |  | GAS 35 L SFC+
--- | --- | ---
품번 |  | ‎‎3 601 JC3 0..‎‎‎
소비 전력 | W | 1200
주파수 | Hz | 50–60
용기 용량(전체) | l | 35
순 부피(액체) | l | 19
먼지백 용량 | l | 19
최대 진공A)
청소기 | hPa | 230
터빈 | hPa | 254
최대 유량A)
청소기 | l/s m³/s m³/h | 36 0.036 129.6
터빈 | l/s m³/s m³/h | 74 0.074 266.4
최대 흡입 출력 | W | 1380
주름 필터 표면적 | m² | 0.615
분진 등급 |  | L
중량B) | kg | 11.6
보호 등급 |  | /I
청소기 보호 등급 |  | IPX4
스위스 전원 플러그 보호 등급 |  | IP55

A)

  Ø 35 mm 및 길이가 3 m인 흡입 호스로 측정

B)

  중량(전원 연결 케이블 포함/제외)

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.

시작/멈춤 자동기능
정격 전압 | 최대 출력 | 최소 출력
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

연결된 전동공구의 허용 접속 부하.
상기 수치는 모델에 따라 국가별로 차이가 있을 수 있습니다. 진공청소기기의 소켓에 적혀 있는 제원을 참고하십시오.