# Montaż osprzętu odkurzacza

Wąż odsysający (21) i moduł SFC+ (20) jest wyposażony w system Clip, który umożliwia podłączenie osprzętu (adaptera do odsysania pyłu (19), dyszy wygiętej (22)).

## Montaż adaptera do odsysania pyłu (zob. rys. C)

- Podłączyć moduł SFC+ (20) do węża odsysającego (21), aż oba przyciski (31) węża zaskoczą w zapadce.
- Następnie założyć adapter do odsysania pyłu (19) na moduł SFC+ (20), aż obydwa przyciski (31) modułu SFC+ zaskoczą w zapadce.
- W celu demontażu należy nacisnąć przyciski (31) do wewnątrz i zdemontować elementy.

## Montaż dysz i rur (zob. rys. D)

- Podłączyć dyszę wygiętą (22) do węża odsysającego (21), aż oba przyciski (31) węża zaskoczą w zapadce.
- Następnie założyć żądany osprzęt (dyszę do podłóg, dyszę do fug, rurę itp.) na dyszę wygiętą (22).
- W celu demontażu należy nacisnąć przyciski (31) do wewnątrz i zdemontować elementy.