# Полуавтоматично почистване на филтъра (вж. фиг. I)

Най-късно, когато мощността на засмукване намалее забележимо, трябва да се извърши електромагнитно почистване на филтъра.

Честотата на провеждане на електромагнитно почистване на филтъра зависи от вида и количеството на праха. При редовно извършване мощността на прахосмукачката се запазва по-продължително време.

При полуавтоматичното почистване на филтъра (SFC+) ламелите на плоския филтър се почистват от отложилия се по тях прах чрез обръщане на въздушния поток.

Повърхностно замърсен нагънат филтър е напълно функционален. Ръчно почистване на плоския нагънат филтър чрез изтупкване или обдухване не е нужно и филтърът дори може да се повреди така.

Указание: Полуавтоматичното почистване на филтъра е фабрично активирано (SFC+ прекъсвач (18) в положение I).

- SFC+ активиране на почистването на филтъра
  Затворете с длан отвора на дюзите или на шланга на прахосмукачката.
  или при монтиран SFC+ модул (20):
  Натиснете активатора (33) за ок. 10 секунди надолу.
- SFC+ деактивиране
  Избутайте SFC+ прекъсвача (18) напред (положение 0).
- SFC+ активиране
  Избутайте SFC+ прекъсвача (18) назад (положение I).