# Отстранување на пречки

- Ако се појави дефект (на пр. скршен филтер), всисувачот за прав мора веднаш да се исклучи. Пред ново стартување мора да се отстрани дефектот.

Проблем | Помош
--- | ---
Турбината за всисување не работи. | Проверете го струјниот кабел, приклучокот за струја, осигурувачот, приклучницата и сензорите за наполнетост (35).
Прекинувачот за избор на режим на работа (5) стои на „Старт/Стоп автоматика“. Поставете го прекинувачот за избирање на режим на работа (5) на ознаката „Всисување“ одн. вклучете го приклучениот електричен алат на приклучницата (3).
Турбината за всисување се исклучува. | Испразнете го садот (1).
Турбината за всисување повторно не работи и по празнењето на садот. | Исклучете го всисувачот и почекајте 5 секунди, по 5 секунди повторно вклучете.
Сензорите за состојба на наполнетост (35) како и нивниот меѓу-простор (35) исчистете ги со четка.
Се губи силата на всисување. | Отстранете ја блокадата од млазницата за всисување, цевката за всисување (29), цревото за всисување (21) или набраниот филтер (24).
Заменете ја вреќичката за отпад (23) или ќесата за прав.
Правилно поставете го капакот за филтерот (34).
Правилно поставете го горниот дел на всисувачот (8) и затворете ги капачињата (9).
Заменете го набраниот филтер (24).
Излегува прав при всисувањето | Проверете дали набраниот филтер (24) е правилно монтиран.
Заменете го набраниот филтер (24).
Автоматиката на исклучување (всисување на влажни материи) не реагира. | Сензорите за состојба на наполнетост (35) како и нивниот меѓу-простор (35) исчистете ги со четка.
Кај електрични неспроводливи течности или при создавање на пена не функционира автоматиката на исклучување. Постојано контролирајте на состојбата на наполнетост.
Чистењето на филтерот не работи. | Притиснете го SFC+-прекинувачот (18) наназад (позиција I).