# Sandėliavimas ir transportavimas (žr. L pav.)

- Maitinimo laidą susukite ant laido laikiklio (13).
- Papildomą įrangą įstatykite į jai skirtus laikiklius: siurbimo vamzdžius (29) į laikiklius (15), tarpų antgalį (25) į laikiklį (16), grindų antgalį (28) į laikiklį (17).
- Atkabinkite siurbimo žarnos laikiklio (4) elastinius fiksatorius ir apsukite siurbimo žarną (21) aplink siurblį laikiklyje (4).
  Vėl užkabinkite elastinius fiksatorius.
- L-BOXX užfiksuokite (7) įtvaruose.
- Kad išvengtumėte nugaros sužalojimų, prieš pradėdami siurblį transportuoti, išimkite pilną šalinimo maišelį ar pilną dulkių surinkimo maišelį arba išpilkite susiurbtus skysčius.
  Siurblį neškite tik laikydami už rankenos (6).
- Siurblį pastatykite sausoje patalpoje ir imkitės priemonių, kad juo nesinaudotų pašaliniai asmenys.
- Norėdami užfiksuoti vairuojamuosius ratukus (12), paspauskite žemyn vairuojamųjų ratukų stabdį (11).